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Kalisz: Rozbudowa Pracowni Hemodynamiki 

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 207681 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu , ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7651397, faks 062 7571323.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Pracowni Hemodynamiki o dodatkową Pracownię Angiograficzną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Zakres rzeczowy prac obejmuje: - roboty budowlane, w tym montaż zabezpieczeń antyradiacyjnych, - montaż instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, przeciwpożarowej, oraz montaż sieci/systemów: komputerowej, telefonicznej, monitoringu. Zakres i kolejność robót przygotowawczych i rozbiórkowych: Zakres robót obejmuje następujące roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - przebudowę WC, - wydzielenie i zabezpieczenie przed pyleniem pomieszczeń czynnej części Pracowni Hemodynamiki, - demontaż wyposażenia sanitarnego, rozbiórka części ścianek murowanych, posadzek z warstwami, sufitów podwieszonych, obudowy szachtów instalacyjnych i wszystkich instalacji, - przebudowę pomieszczeń i dostosowanie ich do wymagań montażowych angiografu, - remont przestrzeni pod stropem pod montaż kanałów wentylacyjno - klimatyzacyjnych, - przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, istniejącej wentylacji mechanicznej, elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych, - wykonanie robót wykończeniowych: wymiana stolarki drzwiowej, posadzek, ścianek, sufitów podwieszanych, - wykonanie zabezpieczeń antyradiacyjnych podłóg i ścian Gabinetu Zabiegowego z montażem specjalnych drzwi i okien antyradiacyjnych, - roboty porządkowe, - montaż aparatury i wyposażenia, wykonanie niezbędnych pomiarów i testów, - zgłoszenie pracowni do odbioru i użytkowania. I. Prace budowlane: a) Projektuje się rozbiórkę wszystkich posadzek i części ścianek działowych, demontaż armatury sanitarnej i wszystkich instalacji. Przewiduje się także rozbiórkę obudowy szachtów instalacyjnych z usunięciem zbędnych i wymianie uszkodzonych instalacji. Roboty rozbiórkowe zostały szczegółowo opracowane na rys. 12. b) Projektuje się w miejsce części ścian murowanych - lekkie ścianki systemowe GK dwóch typów: x ścianki wzmocnione - grubości 15 cm (10 cm stelaż stalowy systemowy i 2 x po 1,25cm płyty gipsowo-kartonowe, wewnątrz ścianki izolacja 10 cm wełny mineralnej i folia systemowa), x ścianki zwykłe - grubości 10 cm (stelaż stalowy systemowy 7,5cm, 2 x 1,25 cm płyta GK, wewnątrz ścianki izolacja z wełny mineralnej o grubości 7,5 cm i folia). Ponadto projektowane są uzupełnienia i wypełnienia ścian z cegły dziurawki grubości 12 cm, 6 cm oraz betonu komórkowego 12 cm. Ścianki szachtów odtwarza się jako murowane z cegły pełnej ceramicznej gr. 6,5 i 12 cm z dozbrajaniem prętami śr.6 mm co trzecią spoinę. c) Z uwagi na zły stan techniczny istniejących posadzek projektuje się usunięcie warstw podłogowych do lica stropu konstrukcyjnego oraz wykonanie nowych posadzek: x w pomieszczeniu angiografu: - wykładzina rulon PCV antyelektrostatyczny typu tarket z taśmą miedzianą klejoną na podkładzie samopoziomującym, - wylewka betonowa o grubości 4 cm, zbrojona siatką z prętów o grubości = 4,5 mm i oczkach 12 x 12 cm, - folia PE 0,2 mm, - styropian EPST 4 cm, - ekran antyradiacyjny - blacha ołowiowa gr. 0,15 cm, - wylewka samopoziomująca 1cm, - strop typu Akermana 25cm; x w pomieszczeniach nr 9, 10 i 12, 13: - wykładzina rulon PCV antyelektrostatyczny typu tarket (np. TORO EL) z taśmą miedzianą klejona na podkładzie samopoziomującym, - wylewka betonowa o grubości 4cm, zbrojona siatką z prętów o grubości = 4,5 mm i oczkach 12 x 12 cm, - folia PE 0, 2mm, - styropian EPST 4 cm, - strop typu Akermana 25cm. x w pozostałych pomieszczeniach suchych: - wykładzina rulon PCV elektrostatyczny typu tarket (np. SOMPLAN PLUS) , klejony na podkładzie samopoziomującym, - wylewka betonowa o grubości 4 cm, zbrojona siatką z prętów o grubości = 4,5 mm i oczkach 12 x 12 cm, -folia PE 0,2 mm, -styropian EPST 4 cm - strop typu Akermana 25cm. x w pomieszczeniach mokrych: - terakota, - izolacja płynna, - wylewka betonowa zbrojona jw. siatką stalową z prętów średnica 4,5 mm, - styropian 4 cm, - folia izolacyjna PCV, lub PE wywinięta na ściany, - strop istniejący. Styki ścian z posadzkami w pomieszczeniach mokrych należy zabezpieczyć specjalnymi taśmami systemowymi, a ściany zagruntować i izolować płynną folią. d) Tynki wewnętrzne, okładziny oraz powłoki malarskie. Na ściany i sufity istniejące, po uprzednim oczyszczeniu należy nałożyć gładź gipsową. Ścianki nowoprojektowane z cegły dziurawki lub bloczków z betonu komórkowego wykończyć tynkiem tradycyjnym. Na sufity i ściany projektuje się powłoki malarskie z farb posiadających atesty do stosowania na obiektach służby zdrowia o odpowiednich parametrach zmywalności i ścieralności. Zabezpieczenia antyradiacyjne: Na podstawie obliczeń i zatwierdzonych przez Wojewódzką Stację Sanepidu zaprojektowano osłony stałe antyradiacyjne w pomieszczeniu angiografu. - posadzki zabezpieczone blachą ołowianą gr. 1,5 mm, układaną na klej na wyrównanej warstwie stropu konstrukcyjnego z odpowiednimi zakładami i wywinięciami na ścianę, - ściany i drzwi zaprojektowano z paneli systemowych antyradiacyjnych, z wkładką z blachy ołowianej, o grubości od 1 - 2 mm według rysunku nr 7. Drzwi z pomieszczenia nr 11 do pomieszczenia nr 12 otwierane automatycznie, - okna ochronne ze szkła ołowiowego o równoważniku ołowiu 2 mm i 1,5 mm montowane są systemowo w ścianach w ościeżnicach drewnianych, - sufit posiada zabezpieczenie antyradiacyjne starego typu - tynkiem barytowym grubości 1cm i z uwagi na znajdującą się nad pomieszczeniami gabinetu pustkę wentylacyjną poddasza, sufit nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń antyradiacyjnych, - podczas przebudowy otoczenia Pracowni Hemodynamiki zostaną zdemontowane antyradiacyjne drzwi do pomieszczenia nr 7. Otwór należy zasklepić panelem antyradiacyjnym 2 mm Pb na całą wysokość pomieszczenia i szerokość 1,0 m. II. Instalacje według projektów branżowych: W związku z przebudową istniejących pomieszczeń oraz zmianą wymagań technologicznych i sanitarnych należy wymienić wszystkie instalacje: 1) Wentylacja grawitacyjna - do likwidacji. 2) Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej projektowana jest w pomieszczeniach sanitarnych, działa jako mechaniczna, zblokowana, z włącznikiem światła (z opóźnieniem włączenia i wyłączenia). Po wyłączeniu działa jako wentylacja mechaniczna, ciągła. 3) Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej z indywidualnym klimatyzatorem zaprojektowano w pomieszczeniach nr 12, 13 { w-n = 3w-h }. 4) W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylację mechaniczną wyciągową z klimatyzatorem schładzającym powietrze. 5) Wentylację nawiewno - wywiewną z klimatyzacją zaprojektowano: a) w pomieszczeniu nr 11 (Gabinetu zabiegowego) krotności wymian powietrza na poziomie nawiew/ wywiew = 10 na 11 w-h ( z uwzględnieniem uzysku ciepła od aparatury), b) w pomieszczeniach nr 8, 9, 10 n-w = 5 na 4 w-h, c) w pomieszczeniach z gazami medycznymi (8, 10, 11) - nawiew powietrza do pomieszczenia górą, wywiew powietrza z pomieszczenia w układzie dwupoziomowym 20% powietrza górą i 80% powietrza dołem przy posadzce. Układ wentylacyjny projektuje się wykonać w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną grzewczo-chłodzącą, współpracującą z układem kanałów wentylacyjnych uzbrojonych w kraty wentylacyjne. Centrala wentylacyjna wyposażona będzie w pełną automatykę sterującą i zasilane czynnikiem grzewczym - wodą grzejną z miejskiej sieci ciepłowniczej, oraz alternatywnie z własnej kotłowni opalanej gazem, z możliwością przełączania układu. Czynnik chłodniczy za pomocą agregatu chłodniczego pracującego w oparciu o gaz R407. 6) Instalacje grzewcze - projektuje się wymianę istniejących grzejników żeliwnych żebrowych na grzejniki płytowe gładkie, higieniczne zamontowane w odległości 10 cm od ściany i posadzki w sposób umożliwiający ich łatwe mycie i dezynfekcję. 7) Instalacje wodno - kanalizacyjne: projektuje się wykorzystanie istniejących pionów zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych. Do umywalek, zlewów i zlewozmywaków podłączona będzie ciepła i zimna woda z baterii naściennych. W pomieszczeniu przygotowania lekarzy oraz na stanowisku obserwacyjnym i pomieszczeniu gospodarczym zamontowane będą baterie bezdotykowe lekarskie. Dodatkowe wyposażenie stanowić będą mydło i środek dezynfekcyjny w płynie oraz ręczniki jednorazowe. W pozostałych pomieszczeniach, gdzie występują umywalki należy umieścić mydło w płynie i ręczniki jednorazowe. 8) Instalacje gazów medycznych należy włączyć do istniejącego pionu Nr 6 sieci szpitalnej. Projektuje się doprowadzenie instalacji gazów medycznych do pomieszczenia zabiegowego angiografu oraz do stanowiska obserwacyjnego i przygotowania pacjenta (pomieszczenia nr 8, 10, 11). W sali zabiegowej należy zamontować kolumnę anestezjologiczną z gazami medycznymi: (sześć punktów poboru gazów medycznych, jeden odciąg gazów poanestazjologicznych, sześć gniazd 230V i sześć zacisków ekwipotencjalnych). 9) Instalacje elektryczne - zasilanie nowego aparatu angiografu będzie wymagać: a) rozbudowy istniejącej rozdzielni w szachcie 3 na 11 w budynku 1B na niskim parterze i ułożenia nowego kabla zasilającego do rozdzielnicy systemowej TR dostarczanej wraz z aparatem, b) drobne odbiorniki będą podłączone do istniejącej rozdzielnicy w szachcie 3 na 13 na pierwszym piętrze budynku 1B. Pozostałe instalacje elektryczne i sygnalizacyjne w pomieszczeniach kardioangiografu, sterowni i technicznym ( nr 11, 13, 14 ) do wymiany zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatury. Gniazda elektryczne w pomieszczeniach 8, 9, 10, 11, gdzie występują gazy medyczne (podtlenek azotu) muszą być montowane na wysokości 1,6 m od poz. posadzki. W pozostałych pomieszczeniach wymiana instalacji elektrycznych zgodnie z projektem branży elektrycznej. W pracowni projektuje się instalacje : - telefoniczną z bezpośrednim numerem zewnętrznym ze sterowni, - komputerową z połączeniem do internetu oraz z siecią szpitala, - monitoringu z kamerami w pomiesczeniach nr 8, 9, 10. Dodatkowo projektuje się podłączenie pomieszczeń 2, 8 i 13 do wewnętrznej sieci komputerowej i telefonicznej szpitala. Ochrona przeciwpożarowa: Pracownia kardioangiograficzna stanowi część większej strefy pożarowej budynku. Jest to budynek wysoki (wys. > 12m ), o 10 kondygnacjach. Obiekt zalicza się do kategorii ZL II. Klasa odporności pożarowej budynku B: - główna konstrukcja nośna R120, ściany zewnętrzne EI 60, ściany wewnętrzne EI 30, stropy REI 60, - należy projektowane belki stalowe stropu i belki zabezpieczyć p.poż. przez osiatkowanie i obetonowanie (otynkowanie), - układ dróg pożarowych, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz instalacji p.poż. szpitala pozostaje bez zmian, - pracownia będzie wyposażona w gaśnice o masie środka gaśniczego 2 kg na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Szczegółowy zakres robót został zawarty w następujących załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących integralną jej część: 1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE: Załącznik nr 1 - branży budowlanej, Załącznik nr 2 - branży elektrycznej, Załącznik nr 3 - branży sanitarnej (centralne ogrzewanie), Załącznik nr 4 - branży sanitarnej (inst. gazów medycznych) Załącznik nr 5 - branży sanitarnej (inst. wentylacyjna i kanalizacyjna) Załącznik nr 6 - branży sanitarnej (inst. wodna i kanalizacyjna). 2. PRZEDMIARY ROBÓT: Załącznik nr 7 - branży budowlanej, Załącznik nr 8 - branży elektrycznej, Załącznik nr 9 - branży sanitarnej (centralne ogrzewanie), Załącznik nr 10 - branży sanitarnej (inst. gazów medycznych), Załącznik nr 11 - branży sanitarnej (inst. wentylacyjna i kanalizacyjna), Załącznik nr 12 - branży sanitarnej (inst. wodna i kanalizacyjna). 3. PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE: Załącznik nr 13 - branży budowlanej, Załącznik nr 14 - branży elektrycznej, Załącznik nr 15 - branży sanitarnej (centralne ogrzewanie), Załącznik nr 16 - branży sanitarnej (inst. gazów medycznych), Załącznik nr 17 - branży sanitarnej (inst. wentylacyjna i kanalizacyjna), Załącznik nr 18 - branży sanitarnej (inst. wodna i kanalizacyjna), Załącznik nr 19 - branży technologicznej. Wyżej wymienione załączniki do SIWZ zostały zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego(www.szpital.kalisz.pl) oraz są dostępne w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy dostarczyć wykaz wykonanych robót budowlanych, polegających na przebudowie lub remoncie obiektów ( co najmniej jedna robota budowlana ) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie na kwotę nie niższą niż 300 000,00 PLN brutto każda (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).Wykaz winien być sporządzony w układzie tabelarycznym. W pojedynczym wierszu tabeli należy wyszczególnić informacje na temat robót budowlanych zrealizowanych w jednym obiekcie. W kolumnach tabeli należy wyszczególnić następujące informacje: - miejsce wykonania (obiekt), - nazwa i adres podmiotu na zlecenie którego wykonywane były roboty, - rodzaj wykonywanych robót, - data rozpoczęcia i zakończenia (data odbioru robót), - wartość robót wyrażoną jako kwota brutto w złotych polskich. Wykonawca do wykazu musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumentami takimi mogą być: referencje lub rekomendacje odbiorców robót lub protokoły odbiorów potwierdzające wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną). Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumencie, którego Zamawiający wymaga wyżej. Z treści załączonego dokumentu jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedstawić wykaz osób (minimum jedna osoba), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do powierzonej funkcji kierownika budowy. Wykaz winien zawierać następujące informacje: nazwisko i imię, posiadane kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie, zakres wykonywanych czynności, informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumencie, którego Zamawiający wymaga wyżej. Z treści załączonego dokumentu jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorys Ofertowy. 2. Zaakceptowany projekt umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj: dopuszcza się zmianę osoby, wyznaczonej w § 7 ust. 2 projektu umowy, do pełnienia funkcji kierownika budowy (przedstawionej w ofercie w Wykazie osób ...) na wniosek Wykonawcy w przypadku uzasadnionej konieczności takiej zmiany (np.: w przypadku zdarzenia losowego, nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z powierzonej jej funkcji). Określenie warunków dokonania w/wym. zmiany do umowy: strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kalisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych (kondygnacja III - pokój nr 16).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2010r. 

godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Rozbudowa Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach: Priorytetu V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działania 5.3 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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